state.Gen {
	control.1 {
		iface CARD
		name 'Internal Validity'
		value true
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.2 {
		iface CARD
		name 'S/PDIF Validity'
		value true
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface CARD
		name 'ADAT Validity'
		value true
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Clock Source Clock Source'
		value Internal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Internal
			item.1 S/PDIF
			item.2 ADAT
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Sync Status'
		value Locked
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Unlocked
			item.1 Locked
		}
	}
	control.6 {
		iface PCM
		name 'Level Meter'
		value.0 128
		value.1 0
		value.2 0
		value.3 0
		value.4 0
		value.5 0
		value.6 0
		value.7 0
		value.8 0
		value.9 0
		value.10 0
		value.11 0
		value.12 0
		value.13 0
		value.14 0
		value.15 0
		value.16 0
		value.17 0
		value.18 0
		value.19 4095
		value.20 4095
		value.21 0
		value.22 0
		value.23 0
		value.24 0
		value.25 0
		value.26 0
		value.27 0
		value.28 0
		value.29 0
		value.30 0
		value.31 0
		value.32 0
		value.33 0
		value.34 0
		value.35 0
		value.36 0
		value.37 0
		value.38 0
		value.39 0
		value.40 0
		value.41 0
		value.42 0
		value.43 4095
		value.44 4095
		value.45 0
		value.46 0
		value.47 0
		value.48 0
		value.49 0
		value.50 0
		value.51 0
		value.52 0
		value.53 0
		value.54 0
		value.55 4095
		value.56 4095
		value.57 0
		value.58 0
		value.59 0
		value.60 0
		value.61 0
		value.62 0
		value.63 0
		value.64 0
		value.65 4095
		value.66 4095
		value.67 4095
		value.68 4095
		comment {
			access 'read volatile'
			type INTEGER
			count 69
			range '0 - 4095 (step 1)'
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 01 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 25 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Mix A Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.50 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.51 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 02 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.52 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.53 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.54 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.55 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.56 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.57 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.58 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.59 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.60 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.61 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.62 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.63 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.64 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.65 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.66 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.67 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.68 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.69 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.70 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.71 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.72 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.73 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.74 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 25 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.75 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.76 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.77 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.78 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.79 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.80 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.81 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.82 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.83 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.84 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.85 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.86 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.87 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.88 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.89 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.90 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.91 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.92 {
		iface MIXER
		name 'Mix B Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.93 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.94 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.95 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 03 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.96 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.97 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.98 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.99 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.100 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.101 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.102 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.103 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.104 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.105 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.106 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.107 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.108 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.109 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.110 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.111 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.112 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.113 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.114 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.115 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.116 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.117 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.118 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.119 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.120 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.121 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.122 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.123 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.124 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.125 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.126 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.127 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.128 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.129 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.130 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.131 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.132 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.133 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.134 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.135 {
		iface MIXER
		name 'Mix C Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.136 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.137 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.138 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.139 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 04 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.140 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.141 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.142 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.143 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.144 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.145 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.146 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.147 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.148 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.149 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.150 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.151 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.152 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.153 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.154 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.155 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.156 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.157 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.158 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.159 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.160 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.161 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.162 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.163 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.164 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.165 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.166 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.167 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.168 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.169 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.170 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.171 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.172 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.173 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.174 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.175 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.176 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.177 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.178 {
		iface MIXER
		name 'Mix D Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.179 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.180 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.181 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.182 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.183 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 05 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.184 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.185 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.186 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.187 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.188 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.189 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.190 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.191 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.192 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.193 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.194 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.195 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.196 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.197 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.198 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.199 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.200 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.201 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.202 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.203 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.204 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.205 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.206 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.207 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.208 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.209 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.210 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.211 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.212 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.213 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.214 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.215 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.216 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.217 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.218 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.219 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.220 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.221 {
		iface MIXER
		name 'Mix E Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.222 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.223 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.224 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.225 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.226 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.227 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 06 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.228 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.229 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.230 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.231 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.232 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.233 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.234 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.235 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.236 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.237 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.238 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.239 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.240 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.241 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.242 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.243 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.244 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.245 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.246 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.247 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.248 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.249 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.250 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.251 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.252 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.253 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.254 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.255 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.256 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.257 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.258 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.259 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.260 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.261 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.262 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.263 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.264 {
		iface MIXER
		name 'Mix F Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.265 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.266 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.267 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.268 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.269 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.270 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.271 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 07 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.272 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.273 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.274 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.275 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.276 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.277 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.278 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.279 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.280 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.281 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.282 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.283 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.284 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.285 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.286 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.287 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.288 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.289 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.290 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.291 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.292 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.293 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.294 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.295 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.296 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.297 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.298 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.299 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.300 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.301 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.302 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.303 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.304 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.305 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.306 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.307 {
		iface MIXER
		name 'Mix G Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.308 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.309 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.310 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.311 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.312 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.313 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.314 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.315 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 08 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.316 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.317 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.318 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.319 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.320 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.321 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.322 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.323 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.324 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.325 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.326 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.327 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.328 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.329 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.330 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.331 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.332 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.333 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.334 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.335 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.336 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.337 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.338 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.339 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.340 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.341 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.342 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.343 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.344 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.345 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.346 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.347 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.348 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.349 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.350 {
		iface MIXER
		name 'Mix H Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.351 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.352 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.353 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.354 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.355 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.356 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.357 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.358 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.359 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 09 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.360 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.361 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.362 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.363 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.364 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.365 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.366 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.367 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.368 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.369 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.370 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.371 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.372 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.373 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.374 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.375 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.376 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.377 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.378 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.379 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.380 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.381 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.382 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.383 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.384 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.385 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.386 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.387 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.388 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.389 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.390 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.391 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.392 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.393 {
		iface MIXER
		name 'Mix I Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.394 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.395 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.396 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.397 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.398 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.399 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.400 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.401 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.402 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.403 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 10 Playback Volume'
		value 8192
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.404 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.405 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.406 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.407 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.408 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.409 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.410 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.411 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.412 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.413 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.414 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.415 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.416 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.417 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.418 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.419 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.420 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.421 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.422 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.423 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.424 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.425 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.426 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.427 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.428 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.429 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.430 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.431 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.432 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.433 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.434 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.435 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.436 {
		iface MIXER
		name 'Mix J Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.437 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.438 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.439 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.440 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.441 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.442 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.443 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.444 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.445 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.446 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.447 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.448 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.449 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.450 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.451 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.452 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.453 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.454 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.455 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.456 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.457 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.458 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.459 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.460 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.461 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.462 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.463 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.464 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.465 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.466 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.467 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.468 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.469 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.470 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.471 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.472 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.473 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.474 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.475 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.476 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.477 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.478 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.479 {
		iface MIXER
		name 'Mix K Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.480 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 01 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.481 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 02 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.482 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 03 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.483 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 04 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.484 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 05 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.485 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 06 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.486 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 07 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.487 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 08 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.488 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 09 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.489 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.490 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 11 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.491 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 12 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.492 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 13 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.493 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 14 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.494 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 15 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.495 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 16 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.496 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 17 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.497 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 18 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.498 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 19 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.499 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 20 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.500 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 21 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.501 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 22 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.502 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 23 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.503 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 24 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.504 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 25 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.505 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 26 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.506 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 27 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.507 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 28 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.508 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 29 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.509 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 30 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.510 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 31 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.511 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 32 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.512 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 33 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.513 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 34 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.514 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 35 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.515 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 36 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.516 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 37 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.517 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 38 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.518 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 39 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.519 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 40 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.520 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 41 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.521 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 42 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.522 {
		iface MIXER
		name 'Mix L Input 43 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 32613 (step 1)'
			tlv '0000000200000008ff676981000004b0'
			dbmin -9999999
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.523 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 1 Playback Enum'
		value 'PCM 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.524 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 2 Playback Enum'
		value 'PCM 2'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.525 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 3 Playback Enum'
		value 'PCM 3'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.526 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 4 Playback Enum'
		value 'PCM 4'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.527 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 5 Playback Enum'
		value 'PCM 5'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.528 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 6 Playback Enum'
		value 'PCM 6'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.529 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 7 Playback Enum'
		value 'PCM 7'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.530 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 8 Playback Enum'
		value 'PCM 8'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.531 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 9 Playback Enum'
		value 'PCM 9'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.532 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 10 Playback Enum'
		value 'PCM 10'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.533 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 11 Playback Enum'
		value 'Mix A'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.534 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 12 Playback Enum'
		value 'Mix B'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.535 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 13 Playback Enum'
		value 'Mix A'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.536 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 14 Playback Enum'
		value 'Mix B'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.537 {
		iface MIXER
		name 'S/PDIF 1 Playback Enum'
		value 'PCM 11'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.538 {
		iface MIXER
		name 'S/PDIF 2 Playback Enum'
		value 'PCM 12'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.539 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 1 Playback Enum'
		value 'PCM 13'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.540 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 2 Playback Enum'
		value 'PCM 14'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.541 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 3 Playback Enum'
		value 'PCM 15'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.542 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 4 Playback Enum'
		value 'PCM 16'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.543 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 5 Playback Enum'
		value 'PCM 17'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.544 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 6 Playback Enum'
		value 'PCM 18'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.545 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 7 Playback Enum'
		value 'PCM 19'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.546 {
		iface MIXER
		name 'ADAT 8 Playback Enum'
		value 'PCM 20'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.547 {
		iface MIXER
		name 'PCM 1 Capture Enum'
		value 'Analogue 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.548 {
		iface MIXER
		name 'PCM 2 Capture Enum'
		value 'Analogue 2'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.549 {
		iface MIXER
		name 'PCM 3 Capture Enum'
		value 'Analogue 3'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.550 {
		iface MIXER
		name 'PCM 4 Capture Enum'
		value 'Analogue 4'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.551 {
		iface MIXER
		name 'PCM 5 Capture Enum'
		value 'Analogue 5'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.552 {
		iface MIXER
		name 'PCM 6 Capture Enum'
		value 'Analogue 6'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.553 {
		iface MIXER
		name 'PCM 7 Capture Enum'
		value 'Analogue 7'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.554 {
		iface MIXER
		name 'PCM 8 Capture Enum'
		value 'Analogue 8'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.555 {
		iface MIXER
		name 'PCM 9 Capture Enum'
		value 'PCM 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.556 {
		iface MIXER
		name 'PCM 10 Capture Enum'
		value 'PCM 2'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.557 {
		iface MIXER
		name 'PCM 11 Capture Enum'
		value 'S/PDIF 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.558 {
		iface MIXER
		name 'PCM 12 Capture Enum'
		value 'S/PDIF 2'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.559 {
		iface MIXER
		name 'PCM 13 Capture Enum'
		value 'ADAT 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.560 {
		iface MIXER
		name 'PCM 14 Capture Enum'
		value 'ADAT 2'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.561 {
		iface MIXER
		name 'PCM 15 Capture Enum'
		value 'ADAT 3'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.562 {
		iface MIXER
		name 'PCM 16 Capture Enum'
		value 'ADAT 4'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.563 {
		iface MIXER
		name 'PCM 17 Capture Enum'
		value 'ADAT 5'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.564 {
		iface MIXER
		name 'PCM 18 Capture Enum'
		value 'ADAT 6'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.565 {
		iface MIXER
		name 'PCM 19 Capture Enum'
		value 'ADAT 7'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.566 {
		iface MIXER
		name 'PCM 20 Capture Enum'
		value 'ADAT 8'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.567 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 1 Capture Enum'
		value 'PCM 1'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.568 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 2 Capture Enum'
		value 'PCM 2'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.569 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 3 Capture Enum'
		value 'PCM 3'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.570 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 4 Capture Enum'
		value 'PCM 4'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.571 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 5 Capture Enum'
		value 'PCM 5'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.572 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 6 Capture Enum'
		value 'PCM 6'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.573 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 7 Capture Enum'
		value 'PCM 7'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.574 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 8 Capture Enum'
		value 'PCM 8'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.575 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 9 Capture Enum'
		value 'PCM 9'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.576 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 10 Capture Enum'
		value 'PCM 10'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.577 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 11 Capture Enum'
		value 'PCM 11'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.578 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 12 Capture Enum'
		value 'PCM 12'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.579 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 13 Capture Enum'
		value 'PCM 13'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.580 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 14 Capture Enum'
		value 'PCM 14'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.581 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 15 Capture Enum'
		value 'PCM 15'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.582 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 16 Capture Enum'
		value 'PCM 16'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.583 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 17 Capture Enum'
		value 'PCM 17'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.584 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 18 Capture Enum'
		value 'PCM 18'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.585 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 19 Capture Enum'
		value 'PCM 19'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.586 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 20 Capture Enum'
		value 'PCM 20'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.587 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 21 Capture Enum'
		value 'PCM 21'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.588 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 22 Capture Enum'
		value 'PCM 22'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.589 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 23 Capture Enum'
		value 'PCM 23'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.590 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 24 Capture Enum'
		value 'PCM 24'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.591 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 25 Capture Enum'
		value 'Analogue 1'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.592 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 26 Capture Enum'
		value 'Analogue 2'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.593 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 27 Capture Enum'
		value 'Analogue 3'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.594 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 28 Capture Enum'
		value 'Analogue 4'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.595 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 29 Capture Enum'
		value 'Analogue 5'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.596 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 30 Capture Enum'
		value 'Analogue 6'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.597 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 31 Capture Enum'
		value 'Analogue 7'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.598 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 32 Capture Enum'
		value 'Analogue 8'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.599 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 33 Capture Enum'
		value 'Analogue 9'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.600 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 34 Capture Enum'
		value 'S/PDIF 1'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.601 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 35 Capture Enum'
		value 'S/PDIF 2'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.602 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 36 Capture Enum'
		value 'ADAT 1'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.603 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 37 Capture Enum'
		value 'ADAT 2'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.604 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 38 Capture Enum'
		value 'ADAT 3'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.605 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 39 Capture Enum'
		value 'ADAT 4'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.606 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 40 Capture Enum'
		value 'ADAT 5'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.607 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 41 Capture Enum'
		value 'ADAT 6'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.608 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 42 Capture Enum'
		value 'ADAT 7'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.609 {
		iface MIXER
		name 'Mixer 43 Capture Enum'
		value 'ADAT 8'
		comment {
			access 'read write locked user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'Analogue 1'
			item.2 'Analogue 2'
			item.3 'Analogue 3'
			item.4 'Analogue 4'
			item.5 'Analogue 5'
			item.6 'Analogue 6'
			item.7 'Analogue 7'
			item.8 'Analogue 8'
			item.9 'Analogue 9'
			item.10 'S/PDIF 1'
			item.11 'S/PDIF 2'
			item.12 'ADAT 1'
			item.13 'ADAT 2'
			item.14 'ADAT 3'
			item.15 'ADAT 4'
			item.16 'ADAT 5'
			item.17 'ADAT 6'
			item.18 'ADAT 7'
			item.19 'ADAT 8'
			item.20 'PCM 1'
			item.21 'PCM 2'
			item.22 'PCM 3'
			item.23 'PCM 4'
			item.24 'PCM 5'
			item.25 'PCM 6'
			item.26 'PCM 7'
			item.27 'PCM 8'
			item.28 'PCM 9'
			item.29 'PCM 10'
			item.30 'PCM 11'
			item.31 'PCM 12'
			item.32 'PCM 13'
			item.33 'PCM 14'
			item.34 'PCM 15'
			item.35 'PCM 16'
			item.36 'PCM 17'
			item.37 'PCM 18'
			item.38 'PCM 19'
			item.39 'PCM 20'
			item.40 'PCM 21'
			item.41 'PCM 22'
			item.42 'PCM 23'
			item.43 'PCM 24'
			item.44 'Mix A'
			item.45 'Mix B'
			item.46 'Mix C'
			item.47 'Mix D'
			item.48 'Mix E'
			item.49 'Mix F'
			item.50 'Mix G'
			item.51 'Mix H'
			item.52 'Mix I'
			item.53 'Mix J'
			item.54 'Mix K'
			item.55 'Mix L'
		}
	}
	control.610 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.611 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.612 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.613 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.614 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.615 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Level Capture Enum'
		value Line
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Line
			item.1 Inst
		}
	}
	control.616 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.617 {
		iface MIXER
		name 'Line In 1 Gain Capture Volume'
		value 70
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 6900
		}
	}
	control.618 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.619 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.620 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.621 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.622 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.623 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Level Capture Enum'
		value Line
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Line
			item.1 Inst
		}
	}
	control.624 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.625 {
		iface MIXER
		name 'Line In 2 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.626 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.627 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.628 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.629 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.630 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.631 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.632 {
		iface MIXER
		name 'Line In 3 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.633 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.634 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.635 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.636 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.637 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.638 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.639 {
		iface MIXER
		name 'Line In 4 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.640 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.641 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.642 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.643 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.644 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.645 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.646 {
		iface MIXER
		name 'Line In 5 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.647 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.648 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.649 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.650 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.651 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.652 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.653 {
		iface MIXER
		name 'Line In 6 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.654 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.655 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.656 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.657 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.658 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.659 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.660 {
		iface MIXER
		name 'Line In 7 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.661 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Air Capture Enum'
		value Off
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 Presence
			item.2 'Presence + Drive'
		}
	}
	control.662 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Autogain Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.663 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Autogain Status Capture Enum'
		value Root
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Success
			item.1 DRover
			item.2 MinGainLimit
			item.3 DRunder
			item.4 MaxGainLimit
			item.5 Clipped
			item.6 Cancelled
			item.7 Root
		}
	}
	control.664 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Link Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.665 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Safe Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.666 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Phantom Power Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.667 {
		iface MIXER
		name 'Line In 8 Gain Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 70 (step 1)'
			tlv '00000004000000080000000000001af4'
			dbmin 0
			dbmax 6900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.668 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 1 Playback Volume'
		value -43
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -4300
		}
	}
	control.669 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 2 Playback Volume'
		value -43
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -4300
		}
	}
	control.670 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 3 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.671 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 4 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.672 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 5 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.673 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 6 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.674 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 7 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.675 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 8 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.676 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 9 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.677 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 10 Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.678 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 11 Playback Volume'
		value -41
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -4100
		}
	}
	control.679 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 12 Playback Volume'
		value -41
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -4100
		}
	}
	control.680 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 13 Playback Volume'
		value -127
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -12700
		}
	}
	control.681 {
		iface MIXER
		name 'Analogue 14 Playback Volume'
		value -127
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 1
			range '-127 - 0 (step 1)'
			tlv '0000000400000008ffffce6400000000'
			dbmin -12700
			dbmax 0
			dbvalue.0 -12700
		}
	}
	control.682 {
		iface CARD
		name 'Firmware Version'
		value.0 2
		value.1 0
		value.2 2399
		value.3 4559
		comment {
			access 'read write locked user'
			type INTEGER
			count 4
			range '0 - 65535 (step 1)'
			tlv '53434b54000000206e75722f7063662f7265732d2d72657663662f312e312d706b636f7300000000'
		}
	}
	control.683 {
		iface CARD
		name 'ESP Firmware Version'
		value.0 1
		value.1 0
		value.2 0
		value.3 348
		comment {
			access 'read write locked user'
			type INTEGER
			count 4
			range '0 - 65535 (step 1)'
		}
	}
	control.684 {
		iface MIXER
		name 'Input Select Capture Enum'
		value 'Input 1'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Input 1'
			item.1 'Input 2'
			item.2 'Input 3'
			item.3 'Input 4'
			item.4 'Input 5'
			item.5 'Input 6'
			item.6 'Input 7'
			item.7 'Input 8'
		}
	}
	control.685 {
		iface MIXER
		name 'Mute Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.686 {
		iface MIXER
		name 'Dim Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.687 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Switching Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.688 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Switching Alt Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.689 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Enable Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.690 {
		iface MIXER
		name 'Talk Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.691 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix A Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.692 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix B Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.693 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix C Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.694 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix D Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.695 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix E Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.696 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix F Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.697 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix G Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.698 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix H Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.699 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix I Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.700 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix J Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.701 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix K Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.702 {
		iface MIXER
		name 'Talkback Mix L Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.703 {
		iface MIXER
		name 'Output Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.704 {
		iface MIXER
		name 'Digital I/O Mode Capture Enum'
		value 'S/PDIF RCA'
		comment {
			access 'read write user'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'S/PDIF RCA'
			item.1 'S/PDIF Optical'
			item.2 'Dual ADAT'
		}
	}
	control.705 {
		iface MIXER
		name 'Standalone Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.706 {
		iface MIXER
		name 'Phantom Power Persistence Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write user'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
